붙임1		축산농가 안내문

악취 저감 및 퇴비 품질제고를 통한 지속가능한 친환경축산업 육성을 위해 축사 내 깔짚․퇴비더미의 부숙도 관리가 필요합니다.

❍ 내년 3월 25일부터 퇴비를 농경지에 살포시 부숙도 기준을 준수해야 합니다.

* 부숙도 기준 위반시 200만원 이하의 과태료 부과(붙임2 참고)

❍ 가축분뇨 배출시설 허가를 받은 농가는 6개월, 신고한 농가는 1년 마다 축사내 퇴비 부숙도 검사를 실시하고 그 결과를 3년간 보관해야 합니다.

❍ 퇴비가 잘 부숙되도록 하기 위해서는 깔짚 및 퇴비에 톱밥, 왕겨, 미생물을 살포하고 월 1회(주 1회 권장) 이상 교반을 해야 합니다.(붙임3 참고)

퇴비 부숙에 어려움이 있는 농가는 붙임2(신청서), 붙임 3(육안판별) 양식에 따라 작성하시어 11월 30일까지 00시군 축산부서에 ‘퇴비 부숙도 검사 및 컨설팅’을 신청하여 주시기 바랍니다.

❍ 시군에 신청서가 접수되면 시군에서 신청 내용을 고려하여 맞춤형컨설팅을 지원합니다.

❍ 시군은 농가의 부숙도 검사 및 컨설팅 신청을 받아서 농가별로 부숙도 검사 및 컨설팅 일정을 농가에 알려드릴 예정이며,

❍ 부숙도 검사를 위해 퇴비 시료 제출 일정을 통보 받은 농가는 ‘퇴비 시료채취 방법(붙임4)’에 따라 시료를 채취하여 00시군 농업기술센터(또는 00농축협)로 송부하여 주시기 바랍니다.

시군에서는 퇴비 부숙도 검사 결과가 나오면 농가 신청에 기초하여 농가를 방문해서 컨설팅을 실시하고, 농가별 관리카드를 작성하여 부숙도 관리 애로사항 해소 시까지 지속 관리할 예정입니다.

❍ 시군에서는 농가에 컨설팅 결과를 바탕으로 퇴비사 및 교반 장비 등을 예산의 범위내에서 지원할 계획입니다.

붙임2		퇴비 부숙도 검사 및 컨설팅 신청서)

＊해당칸에 작성 또는  ☑ 표시

① 농장명 (농가명)							② 연락처
③ 주 소
④ 축 종				⑤ 평균사육두수
⑥ 축사면적	1동	㎡ (가로 × 세로)			⑦ 퇴비사 면적				1동	㎡ (가로 × 세로)
	2동	㎡ (가로 × 세로)							2동	㎡ (가로 × 세로)
	3동	㎡ (가로 × 세로)							3동	㎡ (가로 × 세로)
⑧ 분뇨처리형태 : □ 위탁처리 ( %), □ 자가처리 ( %)
⑨ 깔짚․퇴비 교반장비 : □ 있음(장비명 : ), □ 없음 * 트렉터, 스키드로더, 굴삭기, 관리기 등
깔짚 및 퇴비 교반 : □ 교반함, □ 교반안함 (교반하는 경우 : 깔짚 회/월, 퇴비 회/월)
미생물제제 : □ 사용함, □ 사용안함 ＊미생물을 사용하는 경우 아래 칸에 사용빈도 매일, 주1회, 월1회 등 기재
사료첨가			음수 급이			깔짚 살포					퇴비더미 살포
⑫ 퇴비 부숙도 검사 : □ 신청, □ 신청 안함
⑬ 퇴비 부숙관리 컨설팅 : □ 신청, □ 신청 안함
퇴비사 활용			교반장비 활용			교반기술					기타
⑭ 부숙도 이행과 관련한 애로사항(건의사항) ○ ○ ○ 예시) 축사 및 퇴비사가 좁아서 교반관리 어려움
00 시장․군수 귀하

붙임3		농가 신청서(퇴비 부숙도 육안판별법(자가체크))

○ 농가명 :                  ○ 축종(사육두수) :          (     )

○ 주  소 :       도         시․군         읍․면         리

평가항목

평가 내용

점수

관능평가

항목

① 색깔

&형상

(20점)

축분과 유사한 색깔 및 형상(2점)

축분과 퇴비의 중간 색깔 및 형상(3~11점)

갈색 또는 흑색을 띄고 축분의 형상이 완전 소멸(12~20점)

5점	8점	11점

* 부숙완료 퇴비와 비슷한 정도에 따라 점수 배정

* 색과 입자가 고르고 균일한 정도에 따라 점수 배정

② 냄새

(20점)

아주 강한 축분냄새를 느낄 정도(2점)

축분냄새를 알 수 있는 정도(3~11점)

* (5점) 축분냄새 식별,  (8점) 약간의 축분냄새, (11점) 미세한 축분냄새

축분냄새 완전 소멸 및 흙 냄새 등 퇴비냄새(12~20점)

③ 수분

(15점)

70%이상(2점)

60% 전후(3~9점)

50%전후(10~15점)

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 많이 나옴

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 약간 나옴

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 스미지 않음

부스러기가 털어질 정도

농가

기록

항목

④ 퇴비화 기간

(20점)

가축분

자체

20일 이내(2점)

20일~6개월 미만(3~11점)

기간(일)	20∼60	61∼120	120∼180
점수	5	8	11

6개월 이상(12~20점)

축분 + 수분조절재

20일 이내(2점)

20일~3개월 미만(3~11점)

기간(일)	20∼30	31∼60	61∼90
점수	5	8	11

3개월 이상(12~20점)

⑤ 뒤집기횟수(10점)

2회 이하(2점)

3~6회(3~6점)

7회 이상(7~10점)

* 퇴비화 기간 동안 뒤집기 횟수

⑥ 강제통기

(10점)

통기 안함(2점)

통기상태 보통(3~6점)

* 퇴적송풍식 : 간헐적 운영 정도에 따라

통기상태 양호(7~10점)

* 기계식교반식 : 주 3회 이상(10점)

* 퇴적송풍식 : 상시 가동(10점)

가점

항목

(발생시)

⑦ 부숙 중 최고 온도

(5점)

50℃이하(2점)

50~60℃(3~4점)

60℃ 이상(5점)

<측정방법>

▶ 퇴비더미 내 중앙지점 온도 측정

▶ 철봉온도계 등 활용

⑧ 방선균 여부

(5점)

없음(2점)

보통(3~4점)

많음(5점)

→  중간 정도  ←

* 퇴비더미 내부(얕은 층)의 방선균 생성여부

점수 합계

미숙·부숙초기

: 40점 미만

부숙중기

: 40~59점

부숙후기

: 60~80점

부숙완료

: 81점 이상

* 환경농업을 위한 퇴비제조와 이용(농촌진흥청, ‘97.12월) 표준영농교본(89호)을 재구성한 자료로 농가의 자가 참고자료에 해당(추후 검토를 통해 변경될 수 있으며, 쟁송자료로 활용 불가

붙임4		퇴비 시료채취 방법

<퇴비 시료채취>

① 퇴적장에 저장된 부숙된 퇴비를 교반한다. (시료채취 작업은 이물질이 없는 바닥이나, 깔판을 깔고 실시)	② 퇴비더미 중 5∼10군데에서 시료를 2kg 정도 채취한다
③ 채취한 시료를 원추형으로 쌓는 작업을 3회 반복한다	④ 쌓여진 원추를 정점으로부터 수직으로 눌러내려 평평하게 한다
⑤ 평평하게 놓인 퇴비를 선형으로 4등분한다	⑥ 대각으로 A와 A를 선택하고 B와 B를 버린다
⑦ ③∼⑥의 작업을 3회 반복한 뒤 시료를 500g 정도 채취한다	⑧ 채취한 시료는 용기 또는 비닐봉지(지퍼팩 등)에 넣고 밀봉한다

❍ 퇴비 샘플 채취 후 분석기관에 직접 제출 및 택배 발송 조치

- 택배 송부시 연락처 기재