붙임1		퇴비 부숙도 검사 및 컨설팅 신청서)

＊해당칸에 작성 또는  ☑ 표시

① 농장명 (농가명)							② 연락처
③ 주 소
④ 축 종				⑤ 평균사육두수
⑥ 축사면적	1동	㎡ (가로 × 세로)			⑦ 퇴비사 면적				1동	㎡ (가로 × 세로)
	2동	㎡ (가로 × 세로)							2동	㎡ (가로 × 세로)
	3동	㎡ (가로 × 세로)							3동	㎡ (가로 × 세로)
⑧ 분뇨처리형태 : □ 위탁처리 ( %), □ 자가처리 ( %)
⑨ 깔짚․퇴비 교반장비 : □ 있음(장비명 : ), □ 없음 * 트렉터, 스키드로더, 굴삭기, 관리기 등
깔짚 및 퇴비 교반 : □ 교반함, □ 교반안함 (교반하는 경우 : 깔짚 회/월, 퇴비 회/월)
미생물제제 : □ 사용함, □ 사용안함 ＊미생물을 사용하는 경우 아래 칸에 사용빈도 매일, 주1회, 월1회 등 기재
사료첨가			음수 급이			깔짚 살포					퇴비더미 살포
⑫ 퇴비 부숙도 검사 : □ 신청, □ 신청 안함
⑬ 퇴비 부숙관리 컨설팅 : □ 신청, □ 신청 안함
퇴비사 활용			교반장비 활용			교반기술					기타
⑭ 부숙도 이행과 관련한 애로사항(건의사항) ○ ○ ○ 예시) 축사 및 퇴비사가 좁아서 교반관리 어려움
00 시장․군수 귀하

붙임2		농가 신청서(퇴비 부숙도 육안판별법(자가체크))

○ 농가명 :                  ○ 축종(사육두수) :          (     )

○ 주  소 :       도         시․군         읍․면         리

평가항목

평가 내용

점수

관능평가

항목

① 색깔

&형상

(20점)

축분과 유사한 색깔 및 형상(2점)

축분과 퇴비의 중간 색깔 및 형상(3~11점)

갈색 또는 흑색을 띄고 축분의 형상이 완전 소멸(12~20점)

5점	8점	11점

* 부숙완료 퇴비와 비슷한 정도에 따라 점수 배정

* 색과 입자가 고르고 균일한 정도에 따라 점수 배정

② 냄새

(20점)

아주 강한 축분냄새를 느낄 정도(2점)

축분냄새를 알 수 있는 정도(3~11점)

* (5점) 축분냄새 식별,  (8점) 약간의 축분냄새, (11점) 미세한 축분냄새

축분냄새 완전 소멸 및 흙 냄새 등 퇴비냄새(12~20점)

③ 수분

(15점)

70%이상(2점)

60% 전후(3~9점)

50%전후(10~15점)

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 많이 나옴

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 약간 나옴

손으로 움켜쥐면 손가락사이로 물기가 스미지 않음

부스러기가 털어질 정도

농가

기록

항목

④ 퇴비화 기간

(20점)

가축분

자체

20일 이내(2점)

20일~6개월 미만(3~11점)

기간(일)	20∼60	61∼120	120∼180
점수	5	8	11

6개월 이상(12~20점)

축분 + 수분조절재

20일 이내(2점)

20일~3개월 미만(3~11점)

기간(일)	20∼30	31∼60	61∼90
점수	5	8	11

3개월 이상(12~20점)

⑤ 뒤집기횟수(10점)

2회 이하(2점)

3~6회(3~6점)

7회 이상(7~10점)

* 퇴비화 기간 동안 뒤집기 횟수

⑥ 강제통기

(10점)

통기 안함(2점)

통기상태 보통(3~6점)

* 퇴적송풍식 : 간헐적 운영 정도에 따라

통기상태 양호(7~10점)

* 기계식교반식 : 주 3회 이상(10점)

* 퇴적송풍식 : 상시 가동(10점)

가점

항목

(발생시)

⑦ 부숙 중 최고 온도

(5점)

50℃이하(2점)

50~60℃(3~4점)

60℃ 이상(5점)

<측정방법>

▶ 퇴비더미 내 중앙지점 온도 측정

▶ 철봉온도계 등 활용

⑧ 방선균 여부

(5점)

없음(2점)

보통(3~4점)

많음(5점)

→  중간 정도  ←

* 퇴비더미 내부(얕은 층)의 방선균 생성여부

점수 합계

미숙·부숙초기

: 40점 미만

부숙중기

: 40~59점

부숙후기

: 60~80점

부숙완료

: 81점 이상

* 환경농업을 위한 퇴비제조와 이용(농촌진흥청, ‘97.12월) 표준영농교본(89호)을 재구성한 자료로 농가의 자가 참고자료에 해당(추후 검토를 통해 변경될 수 있으며, 쟁송자료로 활용 불가

붙임3		퇴비 시료채취 방법

<퇴비 시료채취>

① 퇴적장에 저장된 부숙된 퇴비를 교반한다. (시료채취 작업은 이물질이 없는 바닥이나, 깔판을 깔고 실시)	② 퇴비더미 중 5∼10군데에서 시료를 2kg 정도 채취한다
③ 채취한 시료를 원추형으로 쌓는 작업을 3회 반복한다	④ 쌓여진 원추를 정점으로부터 수직으로 눌러내려 평평하게 한다
⑤ 평평하게 놓인 퇴비를 선형으로 4등분한다	⑥ 대각으로 A와 A를 선택하고 B와 B를 버린다
⑦ ③∼⑥의 작업을 3회 반복한 뒤 시료를 500g 정도 채취한다	⑧ 채취한 시료는 용기 또는 비닐봉지(지퍼팩 등)에 넣고 밀봉한다

❍ 퇴비 샘플 채취 후 분석기관에 직접 제출 및 택배 발송 조치

- 택배 송부시 연락처 기재