[붙임]

퇴비 부숙 관리를 위한

농가 이행계획 자가진단표(주요부분 발췌)

2020. 4.

		농림축산식품부

퇴비 부숙 관리를 위한 월간 일일 점검 사항

(앞 면)

축사 바닥 깔짚 및 퇴비사 퇴비 관리 절차

축산농가 퇴비 부숙 관리를 위한 월간 일일 점검사항

(2020년   월)

퇴비 부숙 관리		퇴비 수분 관리			수분 60~65% 유지 (70%* 이상일 경우 톱밥, 왕겨 추가 살포) * 손으로 움켜쥐면 손가락 사이로 분뇨 및 물기가 많이 나옴
		미생물 살포			교반작업 전 또는 수시 살포 * 물 1톤에 미생물 2～5ℓ 혼합 후 3.3㎡(1평) 당 1ℓ 살포
		교반 관리			월 2회 이상 교반(주 1회 권장) * 깔짚 및 퇴비더미 부숙 정도에 따라 교반 횟수 결정
퇴비 부숙도 확인			부숙 정도 확인 (농가, 육안판별법)		육안판별 결과, 배출시설 1,500㎡ 미만은 40점 이상, 1,500㎡ 이상은 60점 이상 부숙도 검사 의뢰 * 신고규모 미만 연 1회, 허가규모 이상 연 2회 검사 의무화 * 신고규모 : 소 100～900㎡미만, 양돈 50～1,000㎡미만, 가금 200～3,000㎡미만
			부숙도 검사 의뢰 (농가→ 농업기술센터)		퇴비 500g 채취 및 검사의뢰서를 작성․송부 * 퇴비더미 5～10군데에서 약 2kg 이상의 시료 채취후 원추 4분법을 2~3회 실시 후 500g 채취
			부숙도 검사 결과 확인		1,500㎡ 미만은 ‘부숙 중기’ 이상, 1,500㎡ 이상은 ‘부숙 후기 또는 완료’ 적합
					부숙도 검사 결과서 발급(농업기술센터)
농경지 퇴비 살포

월(月)		○	×	화(火)		○	×	수(水)		○	×	목(木)		○	×	금(金)		○	×	토(土)		일(日)
1				2				3				4				5				6		7
◈ 농업인 안전보험 가입(연 1회)				◈ 가축분뇨퇴비 부숙도 육안판별법을 통해 부숙도 여부 자가 판단하는 날 ▻ 퇴비 부숙도 상태를 보고 톱밥 및 퇴비 교반 여부 판단				◈ 축사 내외부 청소 히는날 ▻ 축사 내·외부 소독·방역 ▻ 축사 외부 웅덩이, 잡초제거 등 청소				◈ 지자체 장비 임대 시 - 교반장비 임대 신청하는 날(농가 ⇥ 농업기술센터, 3～5일 전 신청) ◈ 민간 장비 임대 시 - 민간 장비 임대 신청(농가 ⇥ 장비업체, 농기계 보유농가)				◈ 톱밥, 왕겨 등 신청하는 날(농가 ⇥ 톱밥 판매업체 등)
8				9				10				11				12				13		14
◈ 지자체 장비 임대 시 - 교반장비 임대료 납부(농가 ⇥ 기술센터) ◈ 민간장비 임대 시 - 임대료 지급 및 장비 인수 - 농장내 반입 시 철저한 소독 후 입고				◈ 톱밥, 왕겨 등 수령하는 날				◈ 축사 내외부 청소 히는날 ▻ 축사 내·외부 소독·방역 ▻ 축사 외부 웅덩이, 잡초제거 등 청소				◈ 지자체 장비 임대 시 - 안전교육 이수 후 교반장비 수령(기술센터 ⇥ 농가) - 농장내 반입 시 철저한 소독 후 입고(농가) ◈ 퇴비사 및 축사 내 교반하는 날 - 미생물 살포 ⇥ 교반 ⇥ 장비 세척·소독 후 지자체 반납
15				16				17				18				19				20		21
				◈ 가축분뇨퇴비 부숙도 육안판별법을 통해 부숙도 여부 자가 판단하는 날 ▻ 퇴비 부숙도 상태를 보고 톱밥 및 퇴비 교반 여부 판단				◈ 축사 내외부 청소 히는날 ▻ 축사 내·외부 소독·방역 ▻ 축사 외부 웅덩이, 잡초제거 등 청소				◈ 지자체 장비 임대 시 - 교반장비 임대 신청하는 날(농가 ⇥ 농업기술센터, 3～5일 전 신청) ◈ 민간 장비 임대 시 - 민간 장비 임대 신청(농가 ⇥ 장비업체, 농기계 보유농가)				◈ 톱밥, 왕겨 등 신청하는 날(농가 ⇥ 톱밥 판매업체 등)
22				23				24				25				26				27		28
◈ 지자체 장비 임대 시 - 교반장비 임대료 납부(농가 ⇥ 기술센터) ◈ 민간장비 임대 시 - 임대료 지급 및 장비 인수 - 농장내 반입 시 철저한 소독 후 입고				◈ 톱밥, 왕겨 등 수령하는 날				◈ 축사 내외부 청소 히는날 ▻ 축사 내·외부 소독·방역 ▻ 축사 외부 웅덩이, 잡초제거 등 청소				◈ 지자체 장비 임대 시 - 안전교육 이수 후 교반장비 수령(기술센터 ⇥ 농가) - 농장내 반입 시 철저한 소독 후 입고(농가) ◈ 퇴비사 및 축사 내 교반하는 날 - 미생물 살포 ⇥ 교반 ⇥ 장비 세척·소독 후 지자체 반납
29				30				31				☞ 축산농가 여러분께서는 농장 내에 비치하여 일일 해야할 일을 꼼꼼히 점검하고 관리해 주세요 - 월간 일일 점검표는 지자체, 지역농축협 담당자가 현장 출장 시 농가의 컨설팅을 지원하는 데 활용됩니다. ☞ 지자체 및 지역농축협 담당자께서는 월 1회 이상 현장 방문하여 농가의 이행상황을 관리하고, 현장의 부족한 점은 보완해 주시기 바랍니다
								◈ 축사 내외부 청소 히는날 ▻ 축사 내·외부 소독·방역 ▻ 축사 외부 웅덩이, 잡초제거 등 청소

퇴비 부숙 관리를 위한 연간 월별 점검 사항

(뒷 면)

구 분								D+1월	○	×	D+2월	○	×	D+3월	○	×	D+4월	○	×	D+5월	○	×	D+6～12월	○	×
교반장비		장비구입		농가 직접 구입 (자체자금)				▹농기계 판매업체와 계약			▹대금지급 및 장비 인수 ⇨ 농장 입구에서 장비 소독 후 반입			▹농장 내 장비 활용
				융자 이차 보전 (농협)				▹농기계 구입지원 신청(농가 ⇥ 시군 농축협)			▹사업대상자 선정(시군 농축협)			▹융자 대출서류 제출(농가 ⇥ 시군 농축협)			▹정산 및 장비 인수 ⇨ 농장 입구에서 장비 소독 후 반입			▹농장 내 장비 활용
				정부 및 지자체 보조 지원 * 시설현대화, 분뇨처리지원사업, 지자체 자체 지원사업				▹사업 신청(농가 ⇥ 시군 축산과)			▹사업대상자 선정(시군 축산과)			▹융자 대출서류 제출(농가 ⇥ 시군 농축협)			▹정산 및 장비 인수⇨ 농장 입구에서 장비 소독 후 반입			▹농장 내 장비 활용
		장비임대		농기계 은행 (농협)				▹사업 신청(농가 ⇥ 시군 농축협)			▹사업대상자 선정(시군 농축협)			▹임대료 분할 납부 및 장비 인수 ⇨ 농장 입구에서 장비 소독 후 반입			▹농장 내 장비 활용(타인 임작업 50% 이상 사용 必)			▹내용 연수 경과 후 소유권 이전
																				▹지역농축협 역할 : 타인 임작업 시 교반 장비가 부족한 축산농가 우선 지원(농가별 월별 임대 작업일 지정 안내)
				농기계 임대사업소 (농업기술센터)				▹매월 같은 사이클로 운영 : 농기계 임대신청(농가 ⇥ 농업기술센터, 매월 2회) ⇨ 사업대상자 선정(농업기술센터, 매월 2회) ⇨ 임대료 납부 및 장비 인수(농업기술센터, 매월 2회) ⇨ 농장 입구에서 장비 소독 후 농장내 교반 작업 ⇨ 농장입구에서 세척·소독 후 농업기술센터에 반납
								▹지자체 역할 : 봄철 경종농가와의 중복문제 해소를 위해 농가별 농기계임대 배정일 알림 체계 구축 ⇨ 지자체에서 농업기술센터 농기계 보유현황을 확인하고, 농가별 희망일정을 사전에 파악하여 농가별로 농기계 임대 배정일 안내(예시 : A농가 – 매월 1·16일, B농가 – 매월 2·17일, C농가 – 매월 3·18일 등)
				민간임대 (장비업체, 장비 보유농가)				▹매월 같은 사이클로 운영 : 장비 임대 계약(농가 ⇥ 장비업체, 농가, 매월 2회) ⇨ 임대료 지급 및 장비 인수(매월 2회) ⇨ 농장 입구 에서 장비 소독 후 농장내 교반 작업 ⇨ 농장 입구에서 세척·소독 후 장비 반납
								▹지자체·지역농축협 역할 : 장비업체, 농기계 보유농가, 농기계은행 임대농가 현황을 파악하고, 민간임대 희망농가별로 장비 보유업체·농가와 연계 지원시스템 사전 구축
		위탁		퇴비유통 전문조직 (농축협, 영농조합법인)				▹매월 같은 사이클로 운영 : 위탁관리 계약체결(유통조직 ⇥ 축산·경종농가, 연 1회) ⇨ 월 2회 이상 교반관리 ⇨ 위탁관리 비용 지불(축산농가 ⇥ 유통조직) ⇨ 가축분뇨퇴비 육안판별법을 통해 부숙도 자가 진단(월 1회)
								▹지자체 역할 : 퇴비유통전문조직이 있는 경우에는 영세·고령농, 장비 부족 농가 중심으로 지원(미 참여 농가 중 장비 임대가 필요한 경우에는 지역내 보유하고 있는 농기계를 농가별로 사전 임대 배정 운영) - 퇴비유통전문조직이 없는 시군은 농가에 대해 장비 구입 또는 임대 등 방법 안내(장비 임대가 필요한 경우에는 지역내 보유하고 있는 농기계를 농가별로 사전 임대 배정 운영)
퇴비사		신· 증 축		연접부지	고정 건축물			▹설계업체 계약 및 실시설계(30일 소요) * 자원화시설표준설계도 활용시 생략			▹인허가 서류 작성·신청 (건축 허가·신고, 배출시설 변경신고)			▹착공신고 및 시공업체 계약			▹공사완료(60일 소요) -준공공사 신청(축산, 환경)			▹준공필증 교부(15일 소요) 후 퇴비사 사용
					가설 건축물 (연면적 100㎡ 이상)			▹설계․시공업체 계약 및 실시설계			▹가설건축물 신고(건축부서) ▹배출시설 변경 신고(환경부서)			▹가설건축물 축조 ▹배출시설 신고 증명서 발급(환경부서, 5일 소요)			▹퇴비사 사용
					가설 건축물 (연면적 100㎡ 미만)			▹설계․시공업체 계약 및 실시설계			▹배출시설 변경 신고(환경부서) ▹배출시설 신고 증명서 발급(환경부서, 5일 소요)			▹퇴비사 사용
				이격부지							▹농지전용 협의서류 추가 제출 (건축·환경부서 의제 처리)
		위탁		퇴비처리업체 (민간퇴비장, 공공처리시설, 공동자원화시설, 공동 퇴비사)				▹위탁처리 계약체결 (농가 ⇥ 위탁업체)			▹배출시설 변경신고(환경부서) ▹배출시설 신고 증명서 발급(환경 부서, 5일 소요)			▹배출시설 변경신고 후 매월 같은 사이클로 운영 : 위탁처리 요청(농가 ⇥ 위탁처리업체) ⇨ 분뇨 처리(위탁처리업체 ⇥ 농가) ⇨ 수거비 지불(농가 ⇥ 위탁처리업체)
								▹지자체 역할 : 타용도 퇴비사는 원상복구 조치(～4.29), 퇴비사 신·증축을 제한하는 16개 시·군·구 조례 규제 완화 추진(3개 시군 기 개정, 8개 시군 개정·예정, 5개 시군 개정여부 검토 중), 퇴비사 부족 농가는 지역 내 퇴비처리업체와 연계하여 위탁처리 지원

퇴비 부숙 관리 월간 점검 사항

◈ 배출시설 1,500㎡ 이상(부숙 후기 또는 완료) 농가는 축사 바닥 깔짚 및 퇴비더미를 월 2회 이상 교반, 1,500㎡ 미만(부숙 중기) 농가는 월 1회 이상 교반 권장

○ 축사 바닥 깔짚 및 퇴비더미의 수분함량, 부숙정도 등 상태*에 따라 월 교반 횟수를 결정하고 농장 여건을 고려하여 교반(1~4주차) 실시

* 수분이 많은 경우 톱밥, 왕겨 등을 구입 및 살포

○ 미생물은 농장별 구매 또는 농업기술센터의 ‘미생물공급사업’ 지원 제품 활용 가능, 물 1톤에 미생물 2~5ℓ를 혼합 후 축사 3.3㎡(1평) 당 1ℓ 살포

구분		교반관리 월별 계획(월 2회 교반하는 경우)	0	x
1주	일	◈ (교반일-3일전) 축사 바닥 깔짚 및 퇴비더미의 부숙도 육안판별법 자가 진단하는 날 ▻ 깔짚 및 퇴비더미의 수분함량, 부숙정도를 확인하여 톱밥사용 및 교반 여부 판단
	일	◈ (교반일-2일전) 톱밥, 왕겨 등 신청하는 날(농가 ⇥ 톱밥 판매업체 등)
	일	◈ (교반일-1일전) 톱밥, 왕겨 등 수령하는 날
	일	◈ (교반일) 축사 바닥 깔짚 및 퇴비더미 교반하는 날 - 장비 소독 ⇥ 미생물 살포 ⇥ 교반관리 ⇥ 장비 세척·소독 보관
	일
3주	일	◈ (교반일-3일전) 축사 바닥 깔짚 및 퇴비더미의 부숙도 육안판별법 자가 진단하는 날 ▻ 깔짚 및 퇴비더미의 수분함량, 부숙정도를 확인하여 톱밥사용 및 교반 여부 판단
	일	◈ (교반일-2일전) 톱밥, 왕겨 등 신청하는 날(농가 ⇥ 톱밥 판매업체 등)
	일	◈ (교반일-1일전) 톱밥, 왕겨 등 수령하는 날
	일	◈ (교반일) 축사 바닥 깔짚 및 퇴비더미 교반하는 날 - 장비 소독 ⇥ 미생물 살포 ⇥ 교반관리 ⇥ 장비 세척·소독 보관
	일

* 월 1회 교반하는 경우 농가의 여건에 따라 1～4주를 선택하여 교반관리 실시

◈ 수도작(3~5월경 퇴비 살포) 농가는 2월말경 보관중인 퇴비에 대해 육안판별 자가진단 후 기준 적합 시 시료(500g)를 채취하여 검사기관(농업기술센터)에 검사의뢰, 결과 3년간 보관

○ 1차 부숙도 기준 부적합 시 깔짚 및 퇴비더미의 교반관리 및 육안판별 자가진단 후 3월말경 시료를 채취하여 추가 검사를 의뢰, 검사결과 기준 적합시 농경지에 살포

○ 허가규모 농가는 9월말경에 퇴비의 육안판별 자가진단 후 기준 적합 시 검사의뢰하고 검사 결과 기준 적합 시 조사료포 등에 살포(10말~12월초)

* 신고규모(배출시설 소․말 100㎡, 돼지 50㎡, 가금 200㎡ 이상 등) 농가는 12개월, 허가규모(소․말 900㎡, 돼지 1,000㎡, 가금 3,000㎡ 이상) 농가는 6개월 마다 부숙도 검사후 그 결과를 3년간 보관

교반장비 구입(정부․지자체 보조) 예정 농가 연간 점검 사항

◈ 교반장비 구입관련 시군 축산부서에 사업* 신청

○ 대상 사업 : 가축분뇨처리지원사업, 축사시설현대화사업, 지자체 자체사업 등

- 대상기종 : 스키드로더, 관리기, 소형굴삭기(지자체 사업별 상이)

- 지원비율 : 가축분뇨(국비 20%, 지방비 20%, 융자 60%), 축사시설현대화(국비 30%, 융자 70%), 지자체(지자체별 상이)

* 지자체별 사업 신청시기, 지원 대상기종 및 보조비율이 상이하므로 축산부서에 문의

◈ 사업대상자에 선정된 경우 장비 구입 절차에 따라 추진(지자체에 문의)

구분		교반장비 구입관리 연간 계획	0	x
월	주	◈ (장비구입 완료-11-12주 전) 사업 신청(농가 ⇥ 시군 축산과)
	주
	주
	주
월	주	◈ (장비구입 완료-7-8주 전) 대상자 선정 및 교부결정(시군 축산과⇥ 농가)
	주	◈ (장비구입 완료-6~7주 전) 입찰공고(시군 축산과) 또는 장비 판매 업체 계약 * 절차는 축산과에 문의
	주
	주
월	주	◈ (장비구입 완료-3~4주 전) 입찰공고 시 업체 낙찰 - 장비 구매․납품 계약(농가 ⇥ 판매업체)
	주
	주
	주
월	주	◈ (장비구입 완료) 장비 인수 및 정산서류 제출 (농가(업체) ⇥ 시군 축산과)
	주
	주
	주

교반장비 구입(융자 이차보전) 예정 농가 연간 점검 사항

◈ 교반장비 구입관련 시군 농축협에 사업* 신청

○ 대상기종 : 관리기, 트랙터, 스키드로더, 소형굴삭기 등

- 지원비율 : 융자 80%(연이율 2%), 자담 20%

* 사업 신청시기, 자격요건, 대출가능 여부 등 농축협에 문의

◈ 사업대상자에 선정된 경우 장비 구입 절차에 따라 추진(농축협에 문의)

구분		교반장비 구입관리 연간 계획	0	x
월	주	◈ (장비구입 완료-6-7주 전) 농기계구입 지원 신청(농가 ⇥ 농축협) - 융자 대출 서류 등 제출
	주	◈ (장비구입 완료-4~5주 전) 사업대상자 선정(농축협)
	주	◈ (장비구입 완료-3~4주 전) 농기계 판매업체 계약(농가(농축협 대행) ⇥ 판매업체)
	주
월	주
	주
	주	◈ (장비구입 완료) 장비 인수 및 정산서류 제출(농가(판매업체) ⇥ 농축협)
	주

교반장비 구입(농기계은행) 예정 농가 연간 점검 사항

◈ 교반장비 구입관련 시군 농축협에 사업* 신청

○ 대상기종 : 관리기, 트랙터 등

- 희망하는 장비를 농축협에서 구매하여 농가에 장기 임대, 농가는 임대를 분할상환하고 내용연수가 경과하면 소유권을 농가로 이전

- 사업 참여 농가는 전체 작업량의 50% 이상을 타인(작업비 지불) 농경지 작업 대행

* 사업 신청 시기, 자격요건 등 농축협에 문의

◈ 사업대상자에 선정된 경우 장비 구입 절차에 따라 추진(농축협에 문의)

구분		교반장비 구입관리 연간 계획	0	x
월	주	◈ (장비구입 완료-6-7주 전) 농기계구입 지원 신청(농가 ⇥ 농축협) - 융자 대출 서류 등 제출
	주	◈ (장비구입 완료-4~5주 전) 사업대상자 선정(농축협)
	주	◈ (장비구입 완료-3~4주 전) 농기계 판매업체 계약(농축협 ⇥ 판매업체)
	주
월	주
	주
	주	◈ (장비구입 완료) 장비 인수 및 정산서류 제출(판매업체) ⇥ 농축협)
	주

퇴비사 확충(고정건축물) 예정 농가 연간 점검 사항

◈ 추가 확보가 필요한 퇴비사의 면적*을 산정하고 퇴비사 설치 부지 확보

* 발생분뇨를 2개월 이상 건조․발효시킬 수 있는 퇴비화시설 확충(가축분뇨법 시행규칙 별표3)

** 축사 100㎡당 한우 13㎥, 젖소 28㎥(1/2로 나누어 교대로 수거하는 경우 14㎥) ※ 유효높이 2m 기준

○ 건폐율 등 초과로 축사 연접부지에 설치가 어려운 경우 축사 이격부지* 확보

* 건축․환경 인허가 서류 제출시 농지전용 협의 신청서 작성 제출(농지보전부담금 100% 감면)

○ 설계도서*(평면도, 배치도) 및 인허가 서류를 작성하여 시군청(세움터, 민원실)에 제출

* 전문 설계․시공업체 등 계약 또는 자원화시설표준설계도 활용(연면적 400㎡이하 축사는 자가 설계 및 시공 가능)

** 제출서류 관련 사항은 시군청 민원실에 문의

구분		퇴비사 확충관리 연간 계획	0	x
월	주	◈ (퇴비사 준공완료-11~12주 전) 설계사무소 계약 및 실시설계 * 전문 설계․시공업체 등 계약 또는 자원화시설표준설게도 활용(연면적 400㎡이하 축사는 자가 설계 가능)
	주
	주
	주
월	주	◈ (퇴비사 준공완료-7~8주 전) 인허가 서류 작성․신청(농가 ⇥ 시군청(민원실)) * 건축 허가․신고(건축), 배출시설 변경신고(환경) ※ 축사 이격부지 설치 시 농지전용 협의 서류 추가
	주	◈ (퇴비사 준공완료-6~7주 전)인허가 신고필증 교부(시군청 ⇥ 농가)
	주	◈ (퇴비사 준공완료-5~6주 전) 착공신고(농가 ⇥ 시군청(민원실, 세움터)) - 시공업체 계약 및 시공(연면적 400㎡이하 축사는 자가시공 가능)
	주
월	주
	주
	주	◈ (퇴비사 준공완료- 1~2주 전) 공사 완료 및 준공*신청(농가 ⇥ 시군청(민원실, 세움터)) * 건축 및 환경부서
	주
월	주	◈ (퇴비사 준공완료) 준공필증(건축, 환경) 교부(15일) 후 퇴비사 사용
	주
	주
	주

◈ 퇴비시 신증축 지원이 필요한 경우 시군(축산부서)에 문의․신청

○ 사업 : 가축분뇨(국비 20%, 지방비 20%, 융자 60%), 축사시설현대화(국비 30%, 융자 70%), 지자체(지자체별 상이)

퇴비사 확충(가설건축물) 예정 농가 연간 점검 사항

◈ 추가 확보가 필요한 퇴비사의 면적*을 산정하고 퇴비사 설치 부지 확보

* 발생분뇨를 2개월 이상 건조․발효시킬 수 있는 퇴비화시설 확충(가축분뇨법 시행규칙 별표3)

** 축사 100㎡당 한우 13㎥, 젖소 28㎥(1/2로 나누어 교대로 수거하는 경우 14㎥) ※ 유효높이 2m 기준

○ 건폐율 등 초과로 축사 연접부지에 설치가 어려운 경우 축사 이격부지* 확보

* 건축․환경 인허가 서류 제출시 농지전용 협의 신청서 작성 제출(농지보전부담금 100% 감면)

○ 설계도서*(평면도, 배치도) 및 인허가 서류를 작성하여 시군청(세움터, 민원실)에 제출

* 전문 설계․시공업체 등 계약(연면적 400㎡이하 축사는 자가 설계․시공 가능)

** 제출서류 관련 사항은 시군청 민원실에 문의

구분		퇴비사 확충관리 연간 계획	0	x
월	주	◈ (퇴비사 준공완료-4~5주 전) 실시 설계* * 전문 설계․시공업체 등 계약(연면적 400㎡이하 축사는 자가 설계 가능)
	주
	주	◈ (퇴비사 준공완료-3주 전) 인허가 서류 작성․신청(농가 ⇥ 시군청(민원실, 세움터)) * 연면적 100㎡ 이상인 경우 가설건축물 축조신고(건축), 배출시설 변경신고(환경) 연면적 100㎡ 미만인 경우 배출시설 변경신고(환경) ※ 축사 이격부지 설치 시 농지전용 협의 서류 추가
	주	◈ (퇴비사 준공완료-2주일 전) 가설건축물 축조신고필증* 교부(시군청⇥ 농가, 3일 이내) * 연면적 100㎡ 이상인 경우, 이격부지 설치시 농지전용 협의 완료 증명서 교부
월	주	◈ (퇴비사 준공완료-1주일 전) 가설건축물 축조 완료(자가 신고 가능)
	주	◈ (퇴비사 준공완료) 배출시설 신고증명서 발급(시군청 ⇥ 농가, 5일 소요) 후 퇴비사 사용
	주
	주